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ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития населённых пунктов поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.
Генеральные планы поселений разрабатываются в границах соответствующих муниципальных образований либо в границах населённых пунктов, входящих в состав поселения.
Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня. Проект генерального плана  сельского поселения Хамидие (далее также ГП Хамидие) Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики разработан по заказу администрации  сельского поселения Хамидие, и в соответствии с заданием на проектирование. 
Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями:
· Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесёнными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента  разработки данного проекта;
· Законом Кабардино-Балкарской Республики от 05 августа 2006 года №66-РЗ «О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»;
· Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244;
· СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и городских поселений»;
· Региональными нормативами градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики, утверждёнными Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2011г. №446-ПП;
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
· противопожарных и других норм проектирования.
Территориальное планирование  сельского поселения Хамидие осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:
· разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;
· подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;
· разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
· разработка проектов по инженерному обеспечению территории;
· разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);
· подготовка градостроительных планов земельных участков.
Согласно действующему законодательству, генеральным планом муниципального образования - сельского поселения устанавливаются и утверждаются:
· территориальная организация и планировочная структура территории поселения; 
· функциональное зонирование территории поселения;
· границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня;
Порядок согласования проекта генерального плана установлен согласно статье 25 Градостроительного Кодекса РФ. 
Проект генерального плана до его утверждения, согласно Градостроительному Кодексу РФ, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения. Проведение государственных вневедомственной и экологической экспертиз, согласно Градостроительному Кодексу, не является обязательным требованием для утверждения проекта генерального плана.
В работе учитывались проектные материалы «Схема территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики» (2007г.), «Схема территориального планирования Терского муниципального района» (2008г.).
Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане сельского поселения Хамидие Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Цели территориального планирования.
Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.
Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана  сельского поселения  Хамидие Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики являются:
· создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики; 
· обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;
· выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учётом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;
· определение необходимых исходных условий развития за счёт совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счёт увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования.
Решения генерального плана основываются на следующих принципах:
· наращивание ресурсного потенциала в производственной сфере;
· обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;
· устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;
· соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для оптимизации уровня антропогенных нагрузок на природную среду;
· рациональное размещение объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования, иных транспортных и инженерных сооружений.
Задачи территориального планирования.
Основными задачами генерального плана являются:
· выявление проблем градостроительного развития территории поселения;
· определение направления перспективного территориального развития;
· определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории (отображение планируемых границ функциональных зон);
· разработка оптимальной функционально-планировочной структуры сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории поселения, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;
· определение системы параметров развития  сельского поселения Хамидие, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития; 
· подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;
· определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.
Для решения этих задач проведён подробный анализ существующего использования территории  сельского поселения Хамидие, выявлены ограничения по её использованию, в том числе с учётом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.
[bookmark: _Toc269121725]Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очерёдность реализации предложений по территориальному планированию. 

Краткая историческая справка
Сельский народный Совет при селе Хапцево был образован в 1920 году.
В 1944 году в результате разукрупнения Терского района, Хамидиевский сельсовет был включён в состав новообразованного Урожайненского района.
В 1959 году с упразднением Урожайненского района, Хамидиевский сельсовет возвращён в состав Терского района.
В 1962 году из Хамидиевского сельсовета выделен Ново-Хамидиевский сельсовет в составе посёлков Ново-Хамидие и Акведук.
В 1992 году Хамидиевский сельсовет реорганизован и преобразован в Хамидиевскую сельскую администрацию.
Муниципальное образование Хамидие наделено статусом сельского поселения Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27.02.2005 №13-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике».













1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Администрация представила прогноз социально-экономического развития Терского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
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2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Географическое положение
Сельское поселение Хамидие входит в состав Терского муниципального района. Терский район расположен в восточной части Кабардино-Балкарской Республики к югу и востоку от реки Терек.

Схема расположения Терского муниципального района 
в системе расселения КБР

[image: ]
Терский район (историческое название Малая Кабарда) - адыги называют Джылахъстэней - занимает правобережье реки Терек и является одним из административно - территориальных районов Кабардино-Балкарской Республики. Территория района равна 893,12 км2, население на начало 2016 года составила 50 806 человек. Районным центром является город Терек.
Всего в состав Терского муниципального района входят 18 муниципальных образований (поселений).
Муниципальное образование расположено в северо-восточной части Терского района, на правом берегу реки Терек. В его состав входит один населённый пункт. 
Площадь муниципального образования составляет — 56.91 км2.


Схема   расположения   с.  п.   Хамидие
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Граничит с землями муниципальных образований: Ново-Хамидие на юге, Терекское на западе, а также с землями Моздокского района Северной Осетии на севере и востоке. 
Сельское поселение расположено на наклонной Кабардинской равнине, в равнинной зоне республики. Средние высоты на территории сельского поселения составляют 150 метров над уровнем моря. Рельеф местности представляют собой в основном наклонную волнистую равнину с бугристыми и курганными возвышенностями. К северу от села вдоль реки Терек, тянется Терский кряж. 
Границы территории с. п. Хамидие  установлены Законом Кабардино-Балкарской Республики от Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» и проходят:

I. По первому смежеству с землями межселенной
территории, находящейся в распоряжении
Кабардино-Балкарской Республики

Сельское поселение расположено на наклонной Кабардинской равнине, в равнинной зоне республики. Средние высоты на территории сельского поселения составляют 150 метров над уровнем моря. Рельеф местности представляют собой в основном наклонную волнистую равнину с бугристыми и курганными возвышенностями. К северу от села вдоль реки Терек, тянется Терский кряж. От межевого знака 35, расположенного на пересечении двух лесополос и полевых дорог в 280 м южнее точки с высотной отметкой 291.5, являющегося стыком границ сельских поселений Хамидие, Ново-Хамидие и межселенной территории, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики, граница идет на север по западной стороне лесополосы на расстоянии 3649 м до межевого знака 40/53', расположенного на южной стороне полосы отвода Малокабардинского канала и в 25 м севернее автомобильной дороги Ново-Хамидие - сельскохозяйственная станция.
От межевого знака 40/53' граница поворачивает сначала на северо-запад, затем на юго-запад по полосе отвода Малокабардинского канала, которая проходит по северной стороне автомобильной дороги Ново-Хамидие - сельскохозяйственная станция на расстояние 1666 м до межевого знака 56', расположенного на пересечении дороги, идущей на насосную электроподстанцию, с автомобильной дорогой Ново-Хамидие - сельскохозяйственная станция у ее северной обочины.
Этот знак является стыком границ сельских поселений Хамидие, Терекское и межселенной территории, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики.


II. По первому смежеству с сельским поселением Терекское

От межевого знака 56', являющегося стыком границ сельских поселений Хамидие, Терекское и межселенной территории, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики, граница, пересекая Малокабардинский канал, 1610 м идет на северо-восток по оросительному каналу до межевого знака 25, расположенного на пересечении двух оросительных каналов.
Этот знак является стыком границ сельских поселений Хамидие, Терекское и межселенной территорий, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики.


III. По второму смежеству с землями межселенной
территории, находящейся в распоряжении
Кабардино-Балкарской Республики

От межевого знака 25, расположенного на пересечении двух оросительных каналов, являющегося стыком границ сельских поселений Хамидие, Терекское, межселенной территорией, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики, граница 341 м идет в северо-восточном направлении по оросительному каналу по западной его стороне до межевого знака 26.
От межевого знака 26 граница поворачивает на восток, по этому же каналу 330 м идет до знака 27, далее в том же направлении пересекая контур пашни, 270 м идет до межевого знака 1, расположенного с южной стороны оросительного канала, огибая канал с этой же стороны, 134 м идет до межевого знака 4.
От межевого знака 4 граница в юго-восточном направлении, пересекая контур пашни, доходит до полевой дороги, далее по полевой дороге, осушительному каналу 1900 м идет до межевого знака 10, расположенного на пересечении лесополос и полевых дорог.
От межевого знака 10 граница идет строго на север по западной стороне лесополосы на расстояние 3220 м до межевого знака 16, который находится на пересечении лесополос, поворачивает на запад по южной стороне лесополосы и 667 м идет до межевого знака 17, расположенного у края лесополосы и в 80 м восточнее поворота дороги.
Этот знак является стыком границ сельских поселений Хамидие, Терекское и межселенной территории, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики.



IV. По второму смежеству с сельским поселением Терекское

От межевого знака 17, расположенного у края лесополосы и в 80 м восточнее поворота дороги, являющегося стыком границ сельских поселений Терекское, Хамидие и межселенной территории, находящийся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики, граница 48 м идет в северо-западном направлении на межевой знак 16, расположенный на пересечении лесополос, поворачивает на северо-востоку и 1141 м идет по западной стороне лесополосы, далее пересекает автомобильную дорогу Майский - граница Республики Северная Осетия - Алания, затем по восточной стороне лесополосы идет до межевого знака 1/12, расположенного у обрыва реки Терек и в 100 м восточнее точки с высотной отметкой 187.8.
Этот знак является стыком границ сельских поселений Терекское, Хамидие и межселенной территории лесного фонда.


V. По смежеству с землями межселенной территории
лесного фонда

От межевого знака 1/12, расположенного у обрыва реки Терек и в 100 м восточнее точки с высотной отметкой 187.8, являющегося стыком границ сельских поселений Хамидие, Терекское и межселенной территории лесного фонда, граница 4085 м идет по координированным точкам по руслу реки Терек вниз по течению в общем направлении на северо-восток, имея извилистый характер, до межевого знака 33, далее 1614 м идет по координированным точкам вдоль старицы реки Терек до межевого знака 22.
От межевого знака 22 граница 4133 м идет по координированным точкам по руслу реки Терек вниз по течению в общем направлении на юго-восток до межевого знака 2, расположенного на правом берегу реки Терек перед слиянием ее с рекой Курп.
Этот знак является стыком границ сельского поселения Хамидие, межселенной территории лесного фонда и Республики Северная Осетия-Алания.


VI. По смежеству с Республикой Северная Осетия-Алания

От межевого знака 2, расположенного на правом берегу реки Терек перед слиянием ее с рекой Курп, являющегося стыком границ сельского поселения Хамидие, межселенной территории лесного фонда и Республики Северная Осетия-Алания, граница идет по середине реки Курп по течению на юг протяженностью по прямой 3500 м до межевого знака 81, расположенного на краю обрыва реки Курп в 180 м северо-восточнее точки с высотной отметкой 188.6.
Этот знак является стыком границ сельских поселений Хамидие, Ново-Хамидие и Республики Северная Осетия-Алания.


VII. По смежеству с сельским поселением Ново-Хамидие

От межевого знака 81, расположенного на краю обрыва реки Курп в 180 м северо-восточнее точки с высотной отметкой 188.6, являющегося стыком границ сельских поселений Хамидие, Ново-Хамидие и Республики Северная Осетия-Алания, граница 185 м идет по суходолу на запад до знака 15, далее в этом же направлении 923 м идет по каналу до межевого знака 18, который находится на пересечении двух каналов.
От межевого знака 18 граница 4071 м идет на юг по восточной стороне оросительного канала, пересекая Малокабардинский канал, до знака 30', расположенного на южной стороне этого канала, далее в общем направлении на запад по координированным точкам по южной стороне полосы отвода Малокабардинского канала протяженностью 7287 м идет до межевого знака 1/25, расположенного на пересечении лесополос.
От межевого 1/25 граница идет на юг по западной стороне лесополосы протяженностью 2600 м до межевого знака 69а, находящегося на стыке двух лесополос, здесь поворачивает на запад и 1473 м идет по северной стороне лесополосы до межевого знака 35 - исходной точки описания границ сельского поселения Хамидие.
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2.2. Природные условия и ресурсы территории

Орография 
Сельское поселение находится на наклонной Кабардинской равнине, в переходной от предгорной в равнинную, зоне республики. Средние высоты на территории села составляют 150 метров над уровнем моря. Рельеф местности представляют собой в основном предгорную наклонную равнину.
 На севере вдоль долины реки Терек тянутся бугристые возвышенности.


Климат
В силу своего орографического положения с. п. Хамидие характеризуется континентальным и умеренно континентальным климатом с неустойчивым увлажнением.
Годовое количество осадков в с. п. Хамидие не более 300 мм. Максимум их в летнее время приводит к большой потере на испарение, а ливневые осадки обуславливают потерю воды за счёт поверхностного стока. По месяцам осадки распределяются не равномерно: дождливый период приходится на июнь – начало июля, в остальное время засушливо.
В зимний период осадки носят смешанный характер, выпадая в виде снега, мокрого снега, дождя и тумана. Количество осадков, выпадающих в зимнее время, около 60мм.
Средняя годовая температура +9,5С.
Зима умеренно холодная, средняя температура января -4,1С. Редко бывают заморозки до -32С.
Высота снежного покрова колеблется от 1см до 10см. Снежный покров неустойчив, так как имеют место частые и продолжительные (от 2-3 до 15-20 и более дней) оттепели. В большинстве случаев они бывают малоинтенсивными, дневные температуры выше 0 +5°С не повышаются, а ночью наблюдаются небольшие морозы. Оттепели меняются похолоданиями, которые всегда сопровождаются гололёдами. В среднем за зиму насчитывается до 25 дней с гололедом и 29 дней с изморозью.
Осенние заморозки начинаются в конце октября, в отдельные годы – в конце сентября. Устойчивая морозная погода наступает примерно с15 до 21 декабря и продолжается 50 дней.
Лето, как правило, бывает жарким и сухим. В жаркое лето температура достигает +36С.  Средняя температура июля составляет +21 - +24С.
Весна – самый короткий сезон года. От марта до апреля температура повышается в среднем на 6 – 8 градусов. В весеннее время возможны заморозки  до 0С и ниже. Как правило,  после перехода средних суточных температур через +10С заморозки прекращаются и начинается безморозный период.
Продолжительность безморозного периода равна 193 дням.
Среднее число пасмурных дней составляет 153. Число пасмурных дней, так же как и число дней с туманом резко увеличивается в холодную половину года. Среднее число дней с туманами составляет 87, наибольшее 104.
Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 76%, достигая наибольших значений в зимний период – 86%.
Преобладающими направлениями ветра являются восточные и западные. Преобладание этих ветров объясняется тем, что с запада на восток проходит хребет Арик, который является преградой для всех остальных направлений ветра и особенно для южного и северного, так как они перпендикулярны хребту. Поэтому севернее и южнее ветры наблюдаются только слабые.
Для с. п. Хамидие характерны суховеи. За летний период количество дней с суховеями достигает 60 дней. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,2 м/сек. В течение года скорости ветра распределяются довольно равномерно, изменяясь от 1,9 до 0,4 м/сек. Среднее число дней с сильным ветром составляет 7, наибольшее 16. Наибольшие скорости ветра, возможные 1 раз в 20 лет, составляют 20-22 м/сек.
Продолжительность солнечного сияния составляет 1742 часа в год. Число дней без солнца составляет 97.

Геологическое строение
По геологическому строению структура с герцинским складчатым основанием. Сверху фундамент перекрыт мощным чехлом (1000-2000м) четвертичных галечников, песчано-глинистых отложений и лёссовидных суглинков. 
Отложения представлены верхнечетвертичными и четвертичными галечниками, песками, глинами, конгломератами, песчаниками, известковым туфом.

Гидрогеологические условия
Гидрографическая сеть представлено рекой Терек, рекой Курп, Малокабардинским каналом и родниковыми источниками. 
Питание реки Терек смешанное, около 70 % стока приходится на весенне-летний период. Основные источники питания реки Терек: притоки, атмосферные осадки, грунтовые воды, таяние снегов.
Река Курп течёт с севера вдоль границы с. п. Хамидие и РСО Алания. Река Курп принадлежит к бассейну реки Терек. Курп – река грунтового питания. Основной источник питания – подземные воды, а также снеговое и дождевое питание. В режиме питания Курпа отчётливо наблюдаются сезонные колебания уровня воды. В летний период река мелеет, но ливневые осадки большой интенсивности могут способствовать резкому подъёму уровня воды.
В засушливые годы возможно пересыхание реки Курп.
Малокабардиеский канал берёт своё начало у посёлка Джулат с правого берега реки Терек. Далее канал идёт на восток вдоль северного подножья Арикского хребта. Протяжённость канала от головного сооружения на реке Терек до акведука реки Курп составляет 32,2 км. Высота устья — 128 м над уровнем моря.
У села Акведук канал протянут над глубокой долиной реки Курп и дальше попадая на территорию Моздокского района, тянется на северо-восток, отдаляясь от подножья Терского хребта.
К западу от села Киевское, Малокабардинский канала впадает в озеро Киевское, которое расположено в долине реки Терек.
Водоносные горизонты меловых отложений распространены в с. п. Хамидие, приурочены к разнозернистым песчаникам и известнякам значительной мощности. Воды меловых отложений вскрыты рядом глубоких буровых скважин, а также выходят в виде многочисленных источников.
Наибольшее практическое значение для целей водоснабжения имеют лишь источники пресных вод.
В отложениях четвертичного возраста содержится мощный водоносный комплекс, отдельные водоносные горизонты которого разобщены между собой водоупорными суглинистыми прослоями. В местах выклинивания возможна гидравлическая связь между горизонтами.
Ресурсы подземных вод формируются в результате интенсивной инфильтрации атмосферных осадков и поглощения поверхностного стока рек.
Водоносный горизонт верхнечетвертичных отложений залегает на глубине 4 м и имеет свободную поверхность. 
Верхнечетвертичный горизонт не защищён от загрязнения с поверхности и может быть использован для технического водоснабжения.


Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологические условия рассматриваемого района в целом благоприятны. Как было указано выше, территория сложена толщей устойчивых четвертичных валунно-галечниковых отложений с поверхности перекрытых слоем супесей, песков и суглинков небольшой мощности.
Сейсмичность района согласно СНиП П-7-81 – 8 баллов.
Сейсмического микрорайонирования территории с. п. Хамидие не проводилось.

2.3. Земельный фонд
Площадь территории сельского поселения Хамидие по картографическому описанию границ ГП, утверждённых Законом КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»,  составляет  5691 га, в том числе:
- Земель населённых пунктов 280 га
- Земель сельскохозяйственного назначения 4835 га
- Земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и т.д. 576 га 
Для уточнения площади территории, внесения изменений в баланс земель с. п. Хамидие необходимо провести межевые работы по установлению границ, определению площадей и угодий, а также внести сведения о границе сельского поселения в Государственной кадастровой палате по КБР для их учёта в соответствии с Федеральным Законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Структура использования земель (га)
	№№
	Виды использования земель
	Общая площадь. га
	Доля от общей
площади
%

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	А
	Б
	1
	2

	1
	Общая площадь земель с. п. Хамидие 
	5 691
	100

	2.
	Земли сельскохозяйственного назначения, из них:
	4 835
	85

	2.1
	земли, занятые внутрихозяйственными дорогами
	42,0
	

	2.2.
	земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,
	52
	

	2.3.
	земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции
	-
	

	3
	Земли населённых пунктов, в том числе:
	280,0
	4,9

	3.1
	земли жилой застройки
	171,0
	

	3.2
	земли общественно-деловой застройки
	4,1
	

	3.3
	производственные зоны
	6,2
	

	3.4
	земли под объектами трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры
	33,2
	

	3.5.
	земельные участки, занятые прудами и озёрами
	3,5
	

	3.5.
	земли природных территорий
	60,4
	

	3.6.
	земли, занятые кладбищами
	4,5
	

	3.7.
	земли, занятые скотомогильниками
	0,1
	

	3.8.
	земли, занятые свалками ТБО
	-
	

	4
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том
	35,6
	0,6

	4.1.
	земли под объектами энергетики
	20
	

	4.2.
	земли под объектами автомобильного транспорта 
	12
	

	4.3.
	земли под объектами трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры
	2,4
	

	4.4
	земли, занятые свалками ТБО
	4,1
	

	4.5.
	земли, занятые скотомогильниками
	0,08
	

	5
	Земли водного фонда
	2,4
	3,1

	
	
	
	




2.4. Отраслевая специализация
Главные отрасли хозяйства сельского поселения -  земледелие и  скотоводство.
Низкий уровень развития транспортной и инженерной инфраструктуры, слабо развитая сеть  учреждений  социальной  инфраструктуры  понижают инвестиционную  привлекательность территории поселения.
Розничную  торговлю  в с. п. Хамидие  осуществляют 7  универсальных магазинов, общей торговой площадью 200 кв. м.
На территории поселения работают два кафе.
Экономика поселения по формам хозяйствования представлена   частным и муниципальным секторами экономики.
В  с. п. Хамидие   наиболее  высокооплачиваемыми  работниками являются работники земледельческих и скотоводческих предприятий.
Основным доходом безработных проживающих в с. п. Хамидие (1% от  общего  числа  жителей)  является  пособие  по  безработице.
Существенной мерой укрепления финансового положения сельхозпредприятий может стать и создание в их составе перерабатывающих цехов, хранилищ, организация собственных фирменных магазинов и пр. А в дальнейшем, создание агрохолдингов (вертикально интегрированных компаний по системе: земля – производство – переработка – реализация через сеть магазинов, кафе и пр.).
Уровень обеспечения населения продуктами питания за счёт местного производства – это основной показатель эффективности работы АПК, обеспечения продовольственной безопасности. Общепринятый уровень продовольственной безопасности оценивается 70 % наполнения рынка продуктами местного производства. Как показывает мировой опыт, наиболее эффективной мерой в этом случае являются государственные дотации, ценовые субсидии и т. п. Эти меры необходимы для обеспечения нормального воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, для сдерживания инфляции и защиты интересов производителя сельхозпродукции.
Значительную часть государственной финансовой поддержки необходимо направить на поддержание соответствующего уровня цен и ценового равновесия, так как всё возрастающий диспаритет цен окончательно разорит собственных товаропроизводителей и приведёт к разрушительным последствиям. Мерой поддержки государства должна стать и льготная налоговая политика. Во многих экономически развитых странах сельскохозяйственная продукция не облагается НДС, а существующая система сборов нацелена на поддержку инфраструктуры села, сельскохозяйственное образование, науку и пр., т.е., в конечном итоге, на само же сельское хозяйство.
По хозяйствам поселения не ведётся сплошной статистический учёт (выборочные наблюдения и ежегодный мониторинг агрономического состояния  каждого поля сельхозугодий), что снижает достоверность агрономической статистики.  Растущее значение ЛПХ обязывает республиканские и местные органы власти обеспечивать их поддержку, так же как и хозяйствам всех форм собственности (повышение культуры производства, обновление техники, севообороты, внедрение современных технологий, организация рентабельного сбыта, правовое обеспечение производителя сельхозпродукции). 
Основными направлениями животноводства являются молочно-мясное скотоводство








2.5. Демографическая ситуация и занятость населения

Демографическая ситуация. Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения, его возрастная структура.
Возрастной,  половой  и  национальный  составы  населения  во  многом определяют  перспективы и проблемы  рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной  территории.  В  настоящее  время  продолжается  убыль  сельского  населения  за  счет  миграции  сельской молодёжи в города.
На территории с. п. Хамидие на начало 2017 года проживает 1696 человек, что составляет 3,3 % населения Терского района. 


Динамика численность населения 2006-2016 гг.

	№
	Показатели
	Единица измерения
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1. 
	с. п. Хамидие
	чел.
	1976
	1930
	1920
	1883
	1905
	1895
	1880
	1984
	1750
	1720
	1688




Показатели естественного и механического движения населения 
на 2011-2016 гг., чел.

	Год
	Показатель
	с. п. Хамидие
	общая числ. нас.

	2011
	Рождаемость
	34
	1895

	
	Смертность
	24
	

	
	Прирост по миграции
	-
	

	
	Убыль по миграции
	25
	

	
	Общий показатель
	-15
	

	2012
	Рождаемость
	33
	1880

	
	Смертность
	13
	

	
	Прирост по миграции
	-
	

	
	Убыль по миграции
	60
	

	
	Общий показатель
	-40
	

	2013
	Рождаемость
	26
	1984

	
	Смертность
	17
	

	
	Прирост по миграции
	-
	

	
	Убыль по миграции
	69
	

	
	Общий показатель
	-60
	

	2014
	Рождаемость
	33
	1780

	
	Смертность
	24
	

	
	Прирост по миграции
	-
	

	
	Убыль по миграции
	69
	

	
	Общий показатель
	-60
	

	2015
	Рождаемость
	30
	1720

	
	Смертность
	25
	

	
	Прирост по миграции
	-
	

	
	Убыль по миграции
	12
	

	
	Общий показатель
	-7 
	

	2016
	Рождаемость
	20 
	1688

	
	Смертность
	12
	

	
	Прирост по миграции
	-
	

	
	Убыль по миграции
	-
	

	
	Общий показатель
	+8
	





Возрастная структура населения на 01.01.2017

	№
	Показатель
	Ед. изм.
	с. п. Хамидие

	1
	Дети до 15 лет
	чел.
	359

	2
	Население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет)
	чел.
	986

	3
	Население старше трудоспособного возраста
	чел.
	295

	4
	Всего населения
	чел.
	1696



Половозрастная структура на 01.01.2017 г.

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	с. п. Хамидие

	Численность постоянного населения всего:
	чел.
	1696

	лица от 0-2 лет
	чел.
	50

	лица от 3-5 лет
	чел.
	92

	лица от 6-10 лет
	чел.
	111

	лица от 11-15 лет
	чел.
	106

	лица от 16-20 лет
	чел.
	130

	лица от 21-25 лет
	чел.
	118

	лица от 26-30 лет
	чел.
	141

	лица от 31-35 лет
	чел.
	127

	лица от 36-40 лет
	чел.
	89

	лица от 41-45 лет
	чел.
	84

	лица от 46-50 лет
	чел.
	91

	лица от 51-55 лет
	чел.
	125

	лица от 56-60 лет
	чел.
	135

	лица от 61-65 лет
	чел.
	68

	лица от 66-70 лет
	чел.
	66

	лица от 71-75 лет
	чел.
	 62

	лица от 76-80 лет
	чел.
	42

	лица от 81-85 лет
	чел.
	34

	лица от 86-90 лет
	чел.
	20

	лица старше 90 лет
	чел.
	5



Коэффициент рождаемости в поселении  16,1.
Коэффициент смертности 10,5.
При высоком уровне рождаемости и низком уровне смертности численность населения в с. п. Хамидие падает. Это говорит о значительной убыли по миграции за данный период времени. 
Миграция  имеет  важное влияние  на  половозрастную  структуру  населения,  т. к.  половозрастной  состав  мигрантов сдвинут в сторону молодых возрастов. 
На территории сельского поселения зарегистрировано 378 двора. В  среднем на один двор приходится 4,5 человека.

Занятость населения. 
Существующее и перспективное состояние трудовых ресурсов во многом определяется складывающейся в районе демографической ситуацией.
Численность  трудовых  ресурсов охватывает  трудоспособное  население  в  трудоспособном  возрасте  (без  инвалидов и неработающих   пенсионеров-льготников) и работающее население вне пределов трудоспособного возраста (работающие пенсионеры и подростки). 
Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте по данным за 2016 год –986 человек, что составляет 58 % численности населения поселения. 
Численность  безработных  18 человек,  что  составляет – 2 %  трудоспособного населения.

Структура занятости населения на 01.01.2017

	Показатели
	Единицы измерения
	с. п. Хамидие

	Общая численность занятого населения
	чел.
	871

	· Промышленность
	чел.
	-

	· Сельское хозяйство
	чел.
	466

	· Строительство
	чел.
	-

	· Транспорт и связь
	чел.
	3

	· Финансовая деятельность
	чел.
	-

	· Операции с недвижимостью
	чел.
	-

	· Административное управление, социальное обеспечение
	чел.
	13

	· Образование и здравоохранение
	чел.
	64

	· Торговля, общественное питание, ремонтные мастерские
	чел.
	25

	· прочее
	чел.
	88

	из общего числа занятых работающих вне территории поселения
	чел.
	212

	Официальная безработица
	чел.
	18





2.6. Жилищный фонд. 
Жилищный фонд поселения на 01.01.2017 года составляет 33,5 тысяч м2 общей площади, или 19,75 м2/чел.

Характеристика существующего жилого фонда на 01.01.2017 (тыс. м2)

	Категория жилого фонда
	с. п. Хамидие

	Жилой фонд всего
	33,5

	Убыль
	-

	по формам собственности

	В государственной и муниципальной собственности
	0,4

	В частной собственности
	33,1

	по проценту износа

	До 40%
	6,4

	40-60%
	19,1

	60-70%
	8

	Свыше 70%
	-

	по этажности

	Малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками
	-

	Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	33,1



За последние 3 года в сельском поселении в эксплуатацию введено 400 кв. м. жилья.
Основная часть жилого фонда составляют саманные одноэтажные дома.
Состояние жилого фонда характеризуется средним процентом износа.



Характеристика существующего жилого фонда на 01.01.2017 (тыс. м2) по материалу стен

	Категория жилого фонда
	с. п. Хамидие

	Кирпичные, каменные
	13,2

	Панельные
	-

	Деревянные
	-

	Саманные
	-

	Прочие
	20,3

	
	




2.7. Социальная инфраструктура

Образование
Сферу  образования  в с. п. Хамидие  представляет  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени З. Б. Максидова с. п. Хамидие», рассчитанная на 525 учеников. По данным на 01.01.2017г. в ней получают образование 131 ученик.
В  структуру  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени З. Б. Максидова сельского поселения Хамидие», входит  структурное подразделение дошкольного  образования. Структурное подразделение располагается в отдельном здании и  рассчитано на 60 детей, но фактически посещают его 77 детей.
Имеющееся количество учебных мест в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени З. Б. Максидова с. п. Хамидие», превышает фактическое количество учащихся. Количества выделенных мест для дошкольного образования недостаточно для имеющегося количества дошкольников.

Здравоохранение
В населённом пункте расположено одно медицинское учреждение местного значения – МУЗ «Амбулатория».
В МУЗ «Амбулатория» не имеется должности врача, но имеется 8 должности среднего медицинского персонала. 
Общая площадь аптек в с. п. Хамидие составляет106 кв. м.
Продолжительность жизни в с. п. Хамидие с каждым годом увеличивается и уменьшается смертность в трудоспособном возрасте.

Объекты физической культуры и спорта
В с. Хамидие существует один спортивный зал общего пользования, один стадион и спортивные площадки. 
Площадь спортивного зала – 420 кв. м.
Общая площадь спортивных площадок – 1,2 тыс. кв. м.


Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Предприятия общественного питания и бытового обслуживания в с. п. Хамидие отсутствуют.
Розничную  торговлю  в с. п. Хамидие  осуществляют 7  магазинов. Торговая площадь магазинов продовольственных товаров в поселении – 100 м2 . Торговая площадь магазинов непродовольственных товаров – 100 м2.
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание населения являются предметом коммерческих интересов торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей и развиваются в соответствии с платёжеспособным спросом населения.
Цены на большую часть товаров немногим отличаются  от  цен  в  райцентре,  продукты чаще всего свежие, т.к. завозятся регулярно вследствие устойчивого спроса.
Пекарен в поселении нет. Хлеб завозят из районного центра, г. Терека.

Расчёт обеспеченности основными нормируемыми видами обслуживания произведен в соответствии с действующими региональными нормативами градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными Постановлением Правительства КБР от 30.12.2011 года №446-ПП.

Расчётные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания

	Учреждения, предприятия
	Единицы измер.
	Имеются на 01.01.2017
	Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей)
	Расчётное кол. мест.
	Размещение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	.Дошкольные детские учреждения
	мест
	60
	26
	80
	малокомплектные дошкольные учреждения с разновозрастными группами – не более 45 мест), совмещенные с начальной школой (общей вместимостью не более 200 мест)

	Общеобразователь-ные учреждения
	мест
	525
	108
	183
	

	Продовольственные магазины
	м2

	100

	100

	169

	Отдельно стоящие, встроенные, встроено-пристроенные

	Непродовольственные магазины товаров первой необходимости
	м2

	100
	200
	339
	

	Отделение связи
	объект
	1
	1
	1
	

	Предприятия бытового 
обслуживания
	рабочее место
	-
	4
	7
	Встроенные, встроено-пристроенные

	Клубы
	мест
	50
	80
	136
	

	Закрытые спортивные сооружения
	м2 площади пола
	420
	-
	420
	Отдельно стоящие, встроенные, встроено-пристроенные





2.8.  Транспортное обеспечение
Перевозки пассажиров и грузов в с. п. Хамидие  и за его пределы осуществляются автомобильным транспортом.
В транспортную инфраструктуру с. п. Хамидие  входит автомобильные дороги регионального значения: «Майский-Урожайное-граница РСО «Алания»  и «Хамидие – Нижний Курп».

Перечень автомобильных дорог регионального значения,
расположенных в границах  с. п.  Хамидие и на смежной территории

	Идентифи-кационный 
№ дороги 

	Наименование автомобильной дороги
	Категория
	Покрытие (асфальто-бетонное, гравий, грунт)
	Протяженность участка, км

	Т3
	Майский-Урожайное-граница РСО «Алания»
	III
	а/б.
	8.5

	Т8
	Хамидие-Нижний Курп
	IV
	а/б
	5.2



Перечень автомобильных дорог местного значения, 
расположенных в границах населённого пункта Хамидие

	№
п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Покрытие (асфальто-бетонное, щебеночное, грунт)
	Протяженность участка, м

	1
	9-го Мая ул.
	щ.
	400

	2
	бр. Ансоковых ул.
	г.
	1500

	3
	Бориева ул.
	а/б
	1700

	4
	Кабардинская ул.
	г.
	1000

	5
	бр. Кашировых ул.
	г.
	500

	6
	Кудаева ул.
	г.
	1360

	7
	Мира ул.
	г.
	600

	8
	Молодёжная ул.
	а/б
	2800

	9
	Накацева ул.
	г.
	1100

	10
	Темрокова ул.
	г.
	1600

	11
	Тохтабиева ул.
	г.
	1500

	12
	Фокичева ул.
	г.
	800

	13
	Хатухова ул.
	г.
	600



По населённому пункту Хамидие в широтном направлении проходит автомобильная дорога регионального значения  «Майский-Урожайное-граница РСО «Алания». В пределах населённого пункта Хамидие - это ул. Молодёжная, протяжённостью 2,8 км.
На территории с. п. Хамидие функционирует АЗС. Предприятия обслуживания автомобилей отсутствуют.




Сведения о количестве транспортных средств по категориям, зарегистрированных на территории поселения

	№ п/п
	Виды транспорта
	Численность автопарка, ед.

	
	
	2016

	1
	Автобусы
	1

	2
	Грузовые автомобили 
	15

	3
	Легковые автомобили
	106

	4
	Мото
	10

	5
	прицепы
	35

	6
	полуприцепы
	-

	7
	Трактора
	36

	
	Итого 
	203



На территории с. п. Хамидие зарегистрировано три предпринимателя, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки.

	№
	Наименование
	Адрес
	Количество 
транспортных 
единиц
	Объем перевозок за 2016 год, тыс.чел (тыс. тонн)

	1
	Ансоков А. Б. 
	ул. Кудаева, 1
	1
	Не установлено

	2
	Керимов Р. А.
	ул. Темрокова, 19
	1
	Не установлено

	3
	Кушхабиев Х. Х.
	ул. Бориева, 13
	1
	Не установлено

	
	
	
	
	




2.9. Инженерное обеспечение

Электроснабжение
Центр питания с. п. Хамидие – Терский РЭС, г. Терек
Установленная мощность трансформаторов – 4000 МВА.
Допустимая мощность – 3600 МВА.
Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки – 1300 МВА.
Фактический резерв мощности – 3000 МВА
Количество и мощность установленных трансформаторов – 1075 кВа
Фактическая загрузка ТП – 50%.

Газоснабжение
Общий годовой расход газа по населенному пункту – 682,809 м3/год, в том числе:  население – 520,932 м3/год ;
коммунальные и общественные предприятия – 121,218 м3/год;
сельскохозяйственные и промышленные предпр. – 40,66 м3/год.
Общее количество присоединённых к сети абонентов – 226 абонентов.
Степень газификации с. п. «Хамидие» - 100%.

Теплоснабжение
Индивидуальные жилые дома в с. п. Хамидие имеют автономное теплоснабжение с применением индивидуальных теплогенераторов.
Децентрализованное теплоснабжение потребителей с. п. Хамидие осуществляется от одной котельной – котельная МКОУ СОШ. Децентрализованным отоплением охвачен один социально значимый объект – МКОУ СОШ имени З. Б. Максидова, расположенный по адресу: с. п. Хамидие ул. Бориева, 43а.
Установленная мощность котельной 0,5 Гкал/ч., схема теплоснабжения двухтрубная, температурный график – 95/65 0С


Водоснабжение
Территория с. п. Хамидие на 90% охвачена централизованным питьевым водоснабжением.
 Источниками водоснабжения с. п. Хамидие являются 5 артезианских скважины. Скважины обустроены зонами санитарной охраны. Вода соответствует санитарным нормам.
Годовой объем водопотребления – 109,2 тыс. м3/год, из них:
население – 82,4 тыс. м3/год;
бюджетные организации – 8,4 тыс. м3/год:
Протяжённость водопроводных сетей с. п. Хамидие составляет 36 км. Общее количество присоединённых к сети абонентов – 372 абонентов. Основные диаметры труб 80 мм и 100 мм.
Износ водопроводной сети 15%.


Водоотведение
В настоящее время централизованная система водоотведения в сельском поселении Хамидие отсутствует. Стоки отводятся в выгребные ямы, септики. Организованный вывоз сточных вод отсутствует.
Годовой расход сточных вод по населённому пункту составляет – 91,2 тыс. куб.м./год.


Связь
В с. п. Хамидие существует АТС КАУ 30. Монтированная ёмкость АТС _____ абонентов. Задействованная ёмкость – 373 абонент.


2.10.  Объекты культурного наследия
На территории сельского поселения Хамидие существуют древние захоронения. 
На территории населённого пункта, на ул. Бориева - памятник погибшим во время Второй мировой войны войнам.


2.11. Экологическая ситуация
Основными источниками загрязнения с. п. Хамидие являются: предприятия промышленности, транспортный комплекс, агропромышленный комплекс.
Автомобильный транспорт загрязняет атмосферу свинцовыми соединениями, углеводородом, окисью углерода, окисью азота, нитратными газами NO, NO2, N2O3, N2O4. Сероводород и аммиак выбрасываются в атмосферу в сельском хозяйстве.
Большую угрозу для подземных вод представляют ядохимикаты и минеральные удобрения. Обширные участки пахотных земель ежегодно подвергаются процессу химизации. Поверхностный сток вымывает химические вещества в грунтовые воды, таким образом, ядохимикаты, используемые для борьбы с вредителями, представляют серьёзную экологическую опасность.
Значительная часть с. п. Хамидие подвержена ветровой эрозии.




2.12. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны санитарной охраны водозабора. 
Зоны санитарной охраны состоят из трёх поясов:
1-й пояс – зона строгого режима; 
2-й и 3-й пояса – зоны ограничений. 
Первый пояс ЗСО устанавливается непосредственно вокруг водозаборных и водопроводных сооружений. Основная задача первого пояса – охрана непосредственно самих источников воды от случайных или умышленных загрязнений. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

• типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);
• величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;
•гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.
Мероприятия на территории зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения определены в СанПиН 2.1.4.1110-02.

СЗЗ свалки ТБО и скотомогильника.
В северо-восточной части населённого пункта Хамидие, на ул. Темрокова существует захоронение сибирской язвы.
В центральной части с. п. Хамидие, в полутора километрах в южном направлении от населённого пункта находится сливная станция жидких отходов, а в километре от населённого пункта Хамидие, в том-же направлении - скотомогильник – захоронение крупного рогатого скота, павшего от сибирской язвы. 
Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007г. №74, вокруг скотомогильника СЗЗ составляет до 1000 метров.
Размер СЗЗ свалки ТБО. согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, составляет 500 м.


2.13. Выводы по разделу
Анализ и оценка территории поселения является сравнительной планировочной оценкой территории по комплексу природных и антропогенных факторов с точки зрения благоприятности этой территории для различных видов хозяйственной деятельности (градостроительной, сельскохозяйственной, рекреационной, природоохранной и др.).
В процессе анализа территории с. п. Хамидие выявлены следующие тенденции:
1. Наблюдается сокращение численности населения поселения, в основном за счёт естественной убыли и миграции населения. Миграционное движение характеризуется прибытием в поселение лиц пенсионного возраста и убытием лиц в трудоспособном возрасте, что сказывается на увеличении темпов старения населения;
· поселение характеризуется регрессивным ростом группы населения старше трудоспособного возраста;
· уезжают молодые кадры, не нашедшие себе применения в поселении, и квалифицированные кадры - в связи с низким уровнем зарплаты;
2. Поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, но эта отрасль в силу ряда экономических причин является убыточной. Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания. 
3. В результате отсутствия четкой государственной аграрной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночно-ориентированного аграрного сектора экономики, для сельского хозяйства поселения характерно наличие следующих недостатков, которые необходимо устранить:
· уменьшение и качественное ухудшение основных фондов сельского хозяйства; 
· снижение обеспеченности сельхоз товаропроизводителей оборотными средствами;
· не обновляется техника и оборудование, лишь небольшая часть хозяйств может закупать сельхозтехнику;
· недостаточно четко соблюдается система земледелия и внедряются новые технологии производства;
· недостаточно активно применяются приёмы биологизации земледелия, не внедряются ресурсосберегающие экологически чистые технологии;
· недостаточно интенсивно проводятся работы по мелиорации, борьбе с эрозией почв, окультуриванию почвы. Практически разрушена система оросительных каналов;
· слабо решается вопрос заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции;
· невысокая инвестиционная привлекательность АПК;
· слабая подготовка кадров для села;
4.    Потенциальные возможности поселения позволяют увеличить производство сельхозпродукции;
5. Следует отметить, что современные системы обработки и утилизации животноводческих отходов не предотвращают загрязнения окружающей среды, поэтому при строительстве и реконструкции животноводческих объектов необходимо предусмотреть внедрение малоотходных технологий, внедрение новейших технологий; современные разработки отечественных и зарубежных фирм предлагают прогрессивные и доходные методы утилизации навоза .
6. В целом экологическую обстановку в поселении нельзя считать удовлетворительной, т.к. по конкретным проблемам – отходы производства и потребления, состояние водных ресурсов – ситуация не стабильна и может приблизиться к критической.
Для дальнейшего развитие территории поселения необходимо:
 –  строительство очистных сооружений канализации;
 - строительство нового централизованного полигона твердых бытовых отходов;
 -  разработки схемы санитарной очистки  поселения (градостроительного плана санитарной очистки земельного участка поселения).
Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТБО в поселении необходимо разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:
· выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;
· организация селективного сбора отходов в жилых зонах в сменные контейнеры;
· обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);
К общим интересам поселения и района относятся вопросы, связанные с развитием инженерной и транспортной инфраструктуры, экологические проблемы, касающиеся влияния на окружающую среду промышленных и коммунальных объектов, система сбора, транспортировки и переработки отходов, в том числе полигон твердых бытовых отходов (ТБО), а также мониторинг состояния окружающей природной среды и мероприятия по ее охране.
Предлагаются следующие площадки под освоение на расчетный срок (2025 г.) и перспективу для различных видов хозяйственно-экономической деятельности в  поселении:
· Под градостроительное освоение на перспективу предлагается развитие жилой и общественной застройки на территории  с. Хамидие.
· Для развития сельскохозяйственной деятельности новых площадок не предусматривается, так как увеличение выпуска сельхозпродукции возможно за счет повышения плодородия земли, в том числе создания мелиоративной системы.
















3. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИЙ  И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Исходя из того, что населённый пункт располагает ограниченными территориальными ресурсами и использует их с различной интенсивностью, становится очевидной ограниченность числа вариантов перспективного социально-экономического развития территории, зависящая от осознанного выбора местного населения и представляющих его интересы органов местного самоуправления. 
Законодательство о местном самоуправлении и градостроительное законодательство Российской Федерации достаточно полно определяют цели территориального планирования на уровне сельского поселения, которые приведены во введении к настоящему документу. По существу эти цели соответствуют установленному законом содержанию документов территориального планирования и связаны с вопросами местного значения, которые решают органы местного самоуправления сельского поселения. 
Решение задач поселенческого уровня невозможно без рассмотрения вариантов перспективного развития территории населённого пункта, как комплексного территориального объекта, объединяющего все виды территориальных ресурсов. Комплексное решение можно осуществить путём разработки вариативных планов развития территории, которые в современной мировой практике представлены широким спектром документов, основанных на различных методологических подходах.


3.1. Развитие по «Либеральному» сценарию
	«Либеральный» сценарий характеризуется полным отказом органов местного самоуправления поселения от какого-либо вмешательства в вопросы экономического развития (за исключением нормативно-правового регулирования). Власть выполняет функции, связанные с предоставлением социальных услуг, вопросов безопасности, а также поддержкой основных инфраструктур жизнедеятельности. Вся имеющаяся собственность приватизируется. Вопросы, связанные с привлечением инвесторов, решаются предпринимателями.




3.2. Развитие по «Консервативному» сценарию
	«Консервативный» сценарий характеризуется устойчивым ростом основных показателей экономического развития, повышением уровня и качества жизни населения, развитием существующих предприятий. Данная политика является недостаточно активной, т.к. при реализации «консервативного» сценария возможна постепенная потеря рынков сбыта продукции, производимой на территории поселения, а также снижение её конкурентоспособности.

3.3. Интенсивное развитие
	Интенсивное развитие характеризуется максимальной активизацией усилий органов власти  по обеспечению условий для интенсивного роста экономики поселения, повышения уровня жизни населения,  устранения ограничений экономического роста, содействия росту и развития малого бизнеса, продвижение муниципальных стратегий социально-экономического развития.
Выявленные путём анализа стратегически перспективные направления развития экономики должны развиваться темпами в 2-3 раза выше существующих. Для этого необходимо сосредоточиться на двух направлениях: инвестиционном и инновационном. 
Основные принципы инвестиционной политики определяют: привлечение частного, корпоративного отечественного капитала, а также иностранных инвестиций, создание привлекательных условий для инвесторов, преодоление административных барьеров, публичность и прозрачность проводимой инвестиционной политики, открытость и прозрачность для всех инвесторов информации, необходимой для инвестиционной деятельности. На территорию поселения необходимо привлекать инвесторов, вводить новые и внедрять в существующее производство новые технологии, участвовать в региональных проектах и целевых программах.  Осуществление активной инвестиционной политики  и поддержка  инвестиционных проектов, позволит добиться решения ряда важных задач: повысить инвестиционную активность на территории поселения, создать благоприятные условия для обеспечения защиты прав, интересов и имущества инвесторов, увеличить налогооблагаемую базу и сформировать новые источники налоговых платежей.
Чтобы инвестиции пошли в экономику поселения и обернулись ощутимыми выгодами,  власть должна занимать активную позицию, ориентированную на поиск и привлечение инвесторов, на максимально выгодную «подачу»  муниципального образования как потенциально привлекательного объекта капиталовложений. Первым шагом на этом пути может быть принятие представительным органом поселения нормативного акта, регламентирующего порядок и условия поддержки инвестиционной деятельности. 


3.4. Инновационный подход к управлению.
    Одной из характерных черт современного управления на муниципальном уровне является инновационный тип управления, при котором в конечном продукте постоянно увеличивается доля знаний как основного ресурса. Именно такой тип управления развитием сегодня является эффективным. Инновационный тип управления характеризует ряд признаков. Это – сетевая организация, программно-целевой метод, стратегическое планирование и управление, поддержка инвестиционных проектов. Он позволяет в процессе планирования, организации, мотивации и контроля максимально быстро, при минимальном количестве затрат, достигать максимальный экономический, управленческий и социальный эффект, обеспечивая постоянное поступательное развитие муниципального образования и повышение уровня и качества жизни населения. И, конечно, такое инновационное развитие должно осуществляться в определенном правовом пространстве.
 Базовым сценарием социально-экономического развития поселения Генеральным планом предлагается сценарий интенсивного развития. Однако, в случае, если этот сценарий не может быть реализован по причине непреодолимых факторов, вступит в силу «консервативный» сценарий. 


3.5. Приоритетные направления развития сельского поселения Хамидие
Возможные направления развития территории населённого пункта связаны с установлением потребностей местного сообщества, а также заинтересованных субъектов экономической деятельности в использовании населённого пункта для размещения различных объектов капитального строительства: жилищных объектов, объектов социального обслуживания, объектов экономической деятельности.
Предположения и намерения по размещению таких объектов (соответствующего значения) содержаться в документах территориального планирования федерального, регионального и местного (районного) уровня, а также следуют из соответствующих разделов генерального плана поселения. 
На основе этих документов сформулированы предложения по возможному размещению объектов экономической деятельности и социальной инфраструктуры на территории с. п. Хамидие:
1. Развитие агропромышленного комплекса с ориентацией на переработку сельскохозяйственной продукции на территории поселения.
2. Развитие малого бизнеса.
3. Развитие торговли и платных услуг.
4. Интенсификация строительства, в том числе жилищного.
5. Улучшение социальных аспектов жизни граждан.
6. Формирование инфраструктуры детского и подросткового культурно-образовательного, оздоровительного отдыха.
8. Повышение эффективности муниципального управления.
19. Привлечение инвестиций.
10. Снижение дефицита бюджетных средств.


3.6. Прогнозируемые ограничения использования территории
Береговая полоса (полоса земли вдоль береговой линии), в соответствии с Водным кодексом РФ предназначена для общего пользования и составляет 20м. 
Ширина водоохранных зон (участки территории поселения, примыкающие к береговой линии реки Курп и Мало-Кабардинскому каналу  на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов) на территории поселения принята в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и составляет 100 м.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.



4.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ  ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.


4.1.   Планировочная организация территории


4.1.1. Планировочная структура и функциональное зонирование территории
В пределах поселения выделены следующие функциональные зоны и территории:
· зона урбанизации территорий;
· системы охраняемых природных территорий;
· зона сельскохозяйственного использования;

Зона урбанизации включает в себя:
- территории автодорог с наиболее развитой инженерной инфраструктурой;
- селитебные  и производственные территории  населенных пунктов с резервом для их перспективного развития.

 Система охраняемых территорий включает в себя:
- зоны санитарной охраны водозаборов (скважины) подземных вод;
- водоохранные и прибрежные зоны водотоков и водоемов;
- защитные лесные полосы автодорог;
- полезащитные лесные полосы.

Зона  сельскохозяйственного использования
 Зона охватывает земли всех сельхозпредприятий, крестьянских хозяйств (фермерских) и личных подсобных хозяйств.
Участки сельхозугодий, попадающие в границы охранных зон и границы природоохранных территорий, сохраняют свои функции с теми ограничениями, которые предусмотрены режимом использования этой конкретной природоохранной территории.
Планировочная структура.
Планировочная структура поселения в целом может рассматриваться как моноцентричная с центром в с. Хамидие.  Главной планировочной осью с. п. Хамидие является  автодорога регионального значения «Хамидие-Нижний Курп».
Поселение имеет элементы первичного обслуживания (детский сад, среднюю школу, амбулаторию, клуб, магазины и т.д.).


4.1.2.   Архитектурно-планировочная организация сельского поселения

В основу архитектурно-планировочной организации поселения положены следующие общие принципы:
· соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований (санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и пр.);
· сохранение исторически сложившейся планировки;
· по возможности более полное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в границе поселения, с применением при создании новых объектов социальной инфраструктуры, блокирования близких по функции объектов, а также многофункциональное использование их отдельных элементов;
· выбор направления и масштаба дальнейшего развития поселения с учетом инженерно-строительных, природоохранных и планировочных условий;
Для упорядочения земельных отношений необходимо разработать и утвердить границы населённых пунктов, включив в них необходимые территориальные резервы для развития селитебных и производственных зон. Кроме того, необходимо разработать  общие правила застройки поселения, устанавливающие:
-  порядок оформления, разрешения на все виды строительных работ;
- порядок осуществления всех видов строительства и благоустройства в различных функциональных зонах;
-порядок осуществления архитектурно-строительного контроля за строительством и благоустройством.


4.2.  Социальная инфраструктура и система обслуживания 

4.2.1. Демография и трудовые ресурсы.
Прогноз основных показателей, характеризующих демографическую ситуацию, качество и уровень жизни населения формировался, исходя из трёх возможных сценариев развития:  инерционный; стабилизационный; оптимистический.
Среди всего комплекса показателей, определяющих демографическую ситуацию, наиболее универсальным и важным является численность населения и его динамика Сравнительная характеристика проектных показателей:

Прогноз численности населения, чел.

	Населенные пункты
	01.01.2017 г. 
	2025г. (прогноз)

	
	
	Инерцион-
ный
	в % к
2017 г.
	Стабилиза-ционный
	в % к
2017 г.
	Оптимис-тический
	в % к
2017 г.

	с. п. Хамидие
	1696
	1676
	98,8
	1732
	102,1
	1803
	106,3



Прогноз численности населения, чел.
	Населенные пункты
	01.01.2017 г. 
	2035г. (прогноз)

	
	
	Инерцион-
ный
	в % к
2017 г.
	Стабилиза-ционный
	в % к
2017 г.
	Оптимис-тический
	в % к
2017 г.

	с. п. Хамидие
	1696
	1606
	94,7
	1784
	105,2
	1880
	110,9



Стабилизационный сценарий выступает как промежуточный между инерционным и оптимистическим вариантами и сочетает в себе отдельные элементы каждого из них. Он не предполагает коренного перелома демографической ситуации, однако, в его рамках следует ожидать формирования долгосрочных положительных тенденций по целому ряду показателей. Существующие сегодня внешние и внутренние условия, на фоне которых происходит развитие социально-демографической системы с. п. Хамидие, позволяют предположить, что именно его реализация будет наиболее вероятной. В рамках стабилизационного варианта предполагается незначительный рост числа постоянных жителей муниципального образования к 2035 г. на 9,5% по сравнению с базовым периодом. 



Прогноз показателей рождаемости, смертности, естественного и механического прироста (убыли) населения

	Показатели
	Среднее значение в 2011-2016гг.
	Среднее значение в 2016-2025гг.
	Среднее значение в 2025-2035гг.

	Общий коэффициент рождаемости 
	15,9
	16,1
	16,3

	Общий коэффициент смертности
	11,3
	10,8
	9,9

	Естественный прирост (убыль) населения
	+4,6
	+5,3
	+6,4

	Механический прирост (убыль) населения
	-23,1
	-2,0
	+2,0



Для обоснования проекта генерального плана территории необходимо иметь представление о перспективной численности населения по отдельным возрастным категориям. Возрастная структура населения позволяет оценить трудовой потенциал муниципального образования, уровень демографической нагрузки на трудоспособное население, планировать строительство объектов социального значения (детские сады, школы и т.д.). Прогноз численности населения по отдельным возрастным группам составлен в рамках стабилизационного сценария развития муниципального образования на основе предполагаемых показателей воспроизводства населения с применением метода передвижки возрастов, основанном на использовании коэффициентов смертности и дожития

Прогноз возрастной структуры населения

	Показатели
	на 01.01.2017 г.
	2025 г. (прогноз)
	2035 г. (прогноз)

	
	чел.
	в % к числ-ти населения
	чел.
	в % к числ-ти населения
	чел.
	в % к числ-ти населения

	Нетрудоспособный возраст (до 15 лет), в т.ч.
	359
	21,2
	383
	22,1
	401
	22,5

	дети в возрасте до 6 лет
	142
	8,4
	147
	8,5
	155
	8,7

	Трудоспособный возраст
(16-54 – женщины;
16-59 – мужчины) 
	986
	58,1
	994
	57,4
	1024
	57,4

	Старше трудоспособного возраста
	351
	20,7
	355
	20,5
	359
	20,1



Развитие рынка труда с. п. Хамидие в рамках стабилизационного сценария предполагает сохранение существующих и возникновение новых рабочих мест, при ожидаемом росте экономической активности населения, следовательно, и увеличение числа лиц занятых в экономике.

Прогноз численности занятого населения с. п. Хамидие

	Показатели
	2017 г.
	2025 г. (прогноз)
	2035 г. (прогноз)

	
	чел.
	уд. вес, %
	чел.
	уд. вес, %
	чел.
	уд. вес, %

	Численность занятого
населения*, в том числе
	871
	100,0
	925
	100,0
	982
	100,0

	в материальной сфере 
(градообразующая группа)
	466**
	53,5
	599
	64,8
	710
	72,3

	в обслуживающей сфере 
(обслуживающая группа) 
	193**
	22,1
	199
	21,5
	201
	20,5

	работающие вне территории поселения
	212
	24,4
	127
	13,7
	71
	7,2


*с учётом занятых в ЛПХ; ** оценка


4.2.2. Жилищный фонд и политика жилищного строительства
Удельный вес индивидуального строительства в объёме нового жилищного строительства 100% на современном этапе. Доля муниципального строительства отсутствует.
Показатель жилищной обеспеченности значительно выше прогнозируемого проектом генплана, однако, это произошло не из-за увеличения нового строительства, а за счёт снижения численности населения.
К наиболее важным показателям, характеризующим качество жизни населения, относятся: обеспеченность жилищной площадью в среднем на одного человека и уровень благоустроенности жилищного фонда. 
О благоустроенности жилищного фонда судят по его обеспеченности всеми видами коммунальных услуг. 

Обеспеченность жилищного фонда видами коммунальных услуг на 01.01.2016

	№
	Обеспеченность жилищного фонда
	Ед. изм.
	с. п. Хамидие

	1
	Централизованным водопроводом
	%
	100

	2
	Централизованной канализацией
	%
	-

	3
	Электричеством
	%
	100

	4
	Газом
	%
	100

	5
	Централизованным отоплением
	%
	-

	6
	Горячей водой
	%
	77,5







Обеспеченность жилищным фондом

	Показатели, ед. изм.
	Значение на 01.01.2016 г.
	Проектное значение в 2025 г.
	Проектное значение в 2035 г.

	Население, чел.
	1696
	1732
	1784

	Жилой фонд, тыс.м2
	33,5
	33,5
	33,5

	Жилобеспеченность, м2/чел.
	19,7
	19,3
	18,8

	Ввод нового жилья, м2
	-
	-
	-




4.2.3.   Культурно-бытовое обслуживание
Задача прогноза развития социальной сферы состоит в том, чтобы обозначить тенденции изменения базовых показателей, определяющих её состояние.  
Система социально-бытового обслуживания поселения формируется с учетом следующих факторов:
· сложившихся коммуникационных связей между населенными пунктами;
· экономического и социально-культурного потенциала поселения;
· особенностей системы расселения по территории;
· уровня развития транспортной сети.
Дальнейшее развитие культурно-бытового обслуживания позволит увеличить диапазон предоставляемых услуг населению, несмотря на дефицит бюджетных средств.
В последние годы выросло значение образования, как одного из важнейших факторов формирования нового качества экономики и общества. Приоритетной задачей стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025г. является формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей

Школьное образование
Сферу  образования  в с. п. Хамидие  представляет  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени З. Б. Максидова с. п. Хамидие», рассчитанная на 525 учеников. По данным на 01.01.2017г. в ней получают образование 131 ученик.
Планируется постепенное прекращение тенденции снижения наполняемости школы, что объясняется прогнозируемым улучшением общей демографической ситуации и соответственно повышения процента детей в возрастной структуре поселения.
На перспективу вероятно нестандартное решение данной проблемы - совмещение разных социально – общественных функций под одной крышей и с разными входами (желательно культурно – образовательного направления). Возможно, по необходимости, организация совмещения школы и детских дошкольных подготовительных групп или объектов внешкольного образования. 

Дошкольное образование
В  структуру  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени З. Б. Максидова сельского поселения Хамидие», входит  структурное подразделение дошкольного  образования. Структурное подразделение располагается в отдельном здании и  рассчитано на 60 детей, но фактически посещают его 77 детей.
На данный период мест в группах не достаточно для всех детей, желающих посещать дошкольное учреждение. Необходима реконструкция дошкольного учреждения с целью увеличения мест, посредством  повышения эффективности использования имеющихся площадей и строительства новых. В результате к концу проектного периода в детском саду сельского поселения необходимо дополнительно открыть 20 мест.
В целях удовлетворения потребности родителей в качестве и разнообразии оказываемых услуг предлагаются функции детского учреждения с гибким графиком посещения (сезонно с указанием условий пребывания  в родительском договоре).
Современное дошкольное образование в поселении остается доступным для населения и строится на принципах вариативности программ, реализации потребностей родителей и личности ребенка.
Проектные предложения:
Система дошкольных учреждений в настоящее время не может быть строго регламентирована, как школьное образование. Эта система в дальнейшем может принимать различные формы, в том числе и платные небольшие учреждения по подготовке детей к школе. Для организации таких объектов могут использоваться помещения незагруженных школ.
Таким образом, принимая во внимание постепенное преодоление демографического спада детского населения до 2035 года, проектом предполагается перепрофилировать часть площадей в незагруженных школах рассматриваемой территории.
В качестве приоритетного направления использования избыточных мощностей школ проектом предлагается использование их под расширенный спектр учреждений дополнительного образования – художественные, музыкального, эстетического воспитания, сельские центры образования, клубы по интересам, физкультурные и спортивные группы, и т.д.

Расчёт обеспечения детскими дошкольными учреждениями и общеобразовательными школами

	№ п/п
	
Показатель
	
2016г.
	
2025г.
	
2035г.

	1
	Дети в возрасте до 17 лет, чел. 
	411
	419
	432

	2
	школьники 1-9 кл. в возрасте 7-15 лет, чел.
	247
	252
	260

	3
	20-25% шестилеток, обучающихся в школе, чел.
	4
	5
	6

	4
	Обучающиеся подростки 60-70% от своей возрастной группы, чел
	36
	39
	45

	5
	Всего подлежит обучению в общеобразовательной школе, чел
	287
	296
	311




Здравоохранение
В населённом пункте расположено одно медицинское учреждение местного значения – МУЗ «Амбулатория».
В МУЗ «Амбулатория» не имеется должности врача, но имеется 8 должности среднего медицинского персонала. 
Сравнительный уровень обеспечения инфраструктурой медицинского обслуживания и медицинским персоналом показывает острую потребность укомплектования медучреждений  поселения врачами.






Проектные предложения:
Снижение рождаемости, рост смертности требует  организации полноценной профилактической работы по предупреждению заболеваний, особенно в детском возрасте. Кроме того, повышение качества обслуживания в здравоохранении позволит сократить утечку лучших молодых кадров из села.
Для полноценного обеспечения населения первой врачебной помощью населения поселения необходимо предусмотреть открытие кабинета врача общей практики. 


Досуг
Потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным укладом, а также культурно-досуговой инфраструктурой сложившейся или формирующейся в поселении.
В сфере досуговой деятельности можно выделить несколько взаимосвязанных отраслей:
· культурно-просветительную;
· развлекательную;
· спортивно-оздоровительную;
· рекреация.
Основным организационным центром культурно-досуговой деятельности выступает сельский Дом Культуры, рассчитанный на 80 мест. Дом культуры находится в стадии строительства


Рекреация
Рекреационный потенциал поселения не имеет большие перспективы для развития и привлечения отдыхающих из соседних районов.
Зоны рекреации предлагаются только для жителей с. п. Хамидие в населённом пункте Хамидие.
Кратковременный массовый отдых в поселении носит не организованный характер. Необходимо проводить организованные праздничные гуляния, организацию различных народных праздников, ярмарочных представлений для объединения народа поселения и повышения интереса и привлекательности жизни в селе для молодёжи. Данный вид отдыха необходимо всемерно поощрять.


4.3.  Транспортная инфраструктура

Дороги в сельском поселении, исключая автодороги республиканского значения, в основном грунтовые и гравийные. Автодороги населённого пункта Хамидие асфальтированы на 20%.
Автодороги дают толчок для развития окрестных территорий. Обустройство дороги необходимо решать с учётом прилегающих территорий. Кооперация предпринимателей и администрации поселения подразумевает взаимовыгодное партнёрство и инвестиционные интересы для развития бизнеса. Администрация заинтересована в новом строительстве для обеспечения населения рабочими местами как при строительстве, так и при эксплуатации и обслуживании новых объектов.
Приоритетными районами для развития малого бизнеса являются придорожные зоны.


4.4. Инженерная инфраструктура
 Водоснабжение
Водоснабжение населённых пунктов поселения, а также сельскохозяйственного производства, животноводства и промышленности осуществляется за счёт подземных вод, посредством артезианских скважин, колодцев и родников. Качество воды соответствует гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим нормам на питьевую воду. Добываемая и поставляемая для питьевого использования вода не требует дополнительной очистки и обеззараживания.
В сельском поселении действует пять водозаборов. Территория поселения на 100% охвачена централизованным водопроводом. Возможность технологического подключения к централизованному водопроводу имеется у каждого введённого в эксплуатацию объекта капитального строительства.
Зоны санитарной охраны отвечают требованиям СанПиН 1.1.4.1110-02. Проектная производительность скважин 293,5 куб.м/сут. Фактическая производительность водозаборов – 350 куб.м/сут.
Водопроводной водой в поселении пользуется 100% населения. Износ водопроводной сети 25%. 





Расчётные расходы
Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зелёных насаждений. 
Расчётные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СНиП 2.04.02-84* п.2.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. 
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.  Норма расхода воды на наружное пожаротушение для сельских населённых пунктов на один пожар, согласно СНиП 2.04.02-84  составляет 5 л/с. Расчётное количество одновременных пожаров в населённом пункте с числом жителей до одной тысячи человек составляет 1 пожар. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. 
Норма расхода воды на полив улиц и зелёных насаждений принята согласно СНиП 2.04.01- 85*, таблица 3 примечание 1 и составит 90 л/сут на 1 жителя. 
Расходы воды на содержание и поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах должны приниматься по ведомственным нормативным документам.
Результаты расчётов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице.

Расчёт годового потребления воды  хозяйственно-питьевого качества

	
Наименование
	01.01.2016 г.
	2025 г.
	2035 г.

	
	водопотребление м3/сут
	водопотребление тыс. м3/год
	водопотребление м3/сут
	водопотребление тыс. м3/год
	водопотребление м3/сут
	водопотребление  тыс. м3/год

	С. п. Хамидие
	298,6
	109,0
	304,9
	111,3
	314,1
	114,6



Техническое состояние систем водоснабжения неудовлетворительное. Ветхость водопроводных сетей не обеспечивает стабильного водоснабжения населения питьевой водой надлежащего качества. 
При проведении мероприятий по экономному и рациональному водопользованию, возможно снижение удельного водопотребления на 20%.
Расчётный расход воды на пожаротушение не учитывается, т.к. пополнение пожарных запасов воды идёт за счёт снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды (СНиП 2.04.02.-84)  
На естественных и искусственных водоёмах в населённых пунктах необходимо устраивать подъезды  для забора воды пожарными автомашинами. 
Производительность существующих артезианских скважин позволит покрыть расчётную потребность населения в хозяйственно-питьевой воде на все сроки реализации генерального плана.
Проектом  предусмотрено  строительство  новых  сетей водопровода Ø80 мм по ул. Молодёжная, на первую очередь (до 2025г.).

Водоотведение
В связи с отсутствием на территории сельского поселения системы централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, проектом решается двуединая задача - организация такой системы как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для поселения. 
Проектом предусмотрено на расчётный срок II этапа реализации генерального плана (до 2035 г.):
-  строительство канализационных очистных сооружений биологического типа;
-   канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон всех населённых пунктов самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее пониженных частях населённых пунктов и, далее, напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые на санитарном расстоянии от населённых пунктов. Место размещения очистных сооружений должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования. Решение об устройстве централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений для отдельных жилых, общественных или производственных объектов.

Электроснабжение
Электроснабжение потребителей с. п. Хамидие осуществляется от Северокавказской  энергосистемы, входящей в объединенную энергосистему Юга России (ОАО МРСК "Северный Кавказ») через понижающую подстанцию 10(6)/04кВ. Распределение электроэнергии осуществляют компании ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» и её филиал по республике ОАО «Каббалкэнерго», которым принадлежат все сети 35 кВ и выше, распределительные подстанции, и которые осуществляют распределение электроэнергии в пределах населённых пунктов непосредственно потребителю.
Общая протяженность кабельных и воздушных ВЛ 6-10 кВ – _____км. Питание потребителей поселения осуществляется от 10 трансформаторных подстанций. Общая протяженность сети уличного освещения ______ км.
Схема сети по населённому пункту принята радиально-кольцевой, разомкнутой в нормальном режиме. 
В существующих районах малоэтажной застройки сеть низкого напряжения проектируется воздушной.

Характеристика электроподстанции

	Наименование центра питания, место 
Размещения (адрес) , 
класс напряжения
	Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст. в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА
	Допус тимая мощ ность Sдоп, МВА
	Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки
Sмакс, МВА
	Фактический резерв    мощности
	Заключение по фактическому резерву

	
	Sуст.
	Т-1
	Т-2
	
	
	Sрез, МВА
	Ррез, МВт
	

	ПС «Терекское»
	
	4000
	
	3600
	1300
	3000
	2700
	



Исходя из показателей установленной мощности трансформаторов и подключенной нагрузки прослеживается значительный резерв электроэнергии.  
Основными потребителями электрической энергии являются:
- промышленный сектор;
- жилищно-коммунальный сектор.

Характеристики трансформаторных подстанций
	№
	Наименование 
населенного пункта
	Адрес 
размещения РП, ТП
	Номер РП, РП-ТП, ТП
	Количество и мощность установленных трансфор
маторов, кВА
	Фактическая
загрузка ТП, %


	
	с.п. Хамидие
	с. п.Хамидие
	№ТП
	1075
	50


Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12). Расчёт учитывает  электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения  и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов. Учтено фактическое потребление  электроэнергии за текущие годы и приняты мероприятия на повышение благосостояния населения по этапам планирования. 
При этом ожидаемые показатели удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки составят на I очередь 1100  кВт/час по населённым пунктам. Те же  нагрузки на расчётный срок увеличатся и составят соответственно 1700 кВт/час на одного жителя.
Вся перспективная нагрузка должна будет осуществляться от существующих подстанций, имеющих значительный  резерв мощности, при поэтапной реконструкции с заменой устаревшего оборудования и линий электропередач. 
Проектом предусматривается строительство сетей электропередач по ул. Молодёжная.

Газоснабжение
Газоснабжение поселения осуществляется природным газом Ставропольского месторождения. Газ поступает по отводу от магистрального газопровода Ставрополь – Грозный на газораспределительную станцию АГРС Хамидие.
От АГРС по существующим сетям среднего давления 3 кг/кв.см газ подходит к газорегуляторным пунктам поселения, а от ГРП газ по сетям низкого давления поступает потребителям.
Потребность газа определена исходя из использования его на индивидуально-бытовые нужды населения, на нужды коммунально-бытовых предприятий, на технологические нужды предприятий, на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий. 
В детских и лечебных учреждениях, школах, предприятиях общественного питания пищеприготовление на электроплитах.
Система газопроводов кольцевая.
Газ высокого давления от ГРС поступает к котельной и промпредприятиям, в газорегуляторные пункты.
Схемы инженерных коммуникаций должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
Эксплуатацию объектов газоснабжения ГП обеспечивает филиал  ОАО "Каббалкгаз".
По данным ОАО «Каббалкгаз» протяжённость газопроводов по территории поселения составляет  6,95 км, в том числе 1,05 км высокого и 5,9 км низкого  давления. 
Годовой расход газа в 2015 году составлял 682.8 тыс.м3/год  в том числе, на коммунально-бытовые нужды 121,22 тыс.м3/год, на производственные нужды – 40,66 тыс.м3/год.
Годовой расход газа на коммунальные, бытовые и хозяйственные нужды населения жилых районов определен по укрупнённым нормам СНиП 2.04.08-87 на расчетный срок, исходя из 100% охвата газоснабжением. При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей расход газа составит в год на 1 человека – 300 м3/год.  Существующие мощности вполне достаточны для нормативного обеспечения потребителей.
Проектом предусматривается строительство сетей газопровода по ул. Молодёжная.


Телекоммуникационные сети
Почтовая связь
Почтовая связь в поселения представлена отделением почтовой связи. В сети отделений почтовой связи оказывается полный перечень услуг почтовой связи.
В ходе реализации ФЦП «Электронная Россия» созданы  пункты коллективного доступа (ПКД), оказывающих населению района факс-услуги, услуги по доступу к всемирной сети Интернет, сканированию и копированию документов, приему и отправке электронной почты. 
Электрическая связь
Услуги фиксированной электрической связи в с. п. Хамидие оказывает Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Ростелеком». В населённом пункте установлена  одна АТС, общей ёмкостью _____ номеров, задействована абонентская ёмкость 373 номера.
Мобильная связь
Услуги мобильной связи населению оказывают 3 оператора связи: ЗАО «Мобиком-Кавказ» («Мегафон»), ОАО «ВымпелКом» («Билайн»), ОАО «Мобильные Теле Системы» (МТС).

5.	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ.
Предлагаемые  проектом планировочные решения по территориальному развитию сельского поселения будут способствовать экономическому росту, повышению безопасности жизнедеятельности и уровня жизни населения, оздоровлению окружающей среды.
1.Проектом намечены мероприятия по дальнейшему  развитию сфер жизнеобеспечения населения:
- производственной сферы – увеличение объёмов производства на сельскохозяйственных предприятиях за счёт внедрения новых технологий и повышения производительности труда, а также первичной переработки сельхозпродукции с организацией санитарно-защитных зон;
-социальной сферы – строительство новой жилой индивидуальной застройки, благоустройство территорий общего пользования и строительство стадиона; 
-объектов инженерной инфраструктуры – строительство очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых стоков,;
-транспортной сети – реконструкция и благоустройство улиц населённых пунктов.
2.Проектом предусматривается формирование природного и средозащитного каркаса:
- развитие открытых озеленённых пространств на территории поселения, пригодных для рекреационного освоения. 
- сохранение и благоустройство водоохранных зон водных объектов, полезащитных лесных полос;
-расширение и благоустройство системы зеленных насаждений общего пользования на территории населённых пунктов.
3.Для улучшения качества почв и увеличения площадей сельскохозяйственных угодий необходимо проведение мероприятий:
-по восстановлению утраченных пахотных земель и увеличению площади выпасов, за счёт:
 комплекса противоэрозионных мероприятий (создание приовражных лесных полос, насаждений на берегах и днищах балок, откосах и водотоках оврагов, посадка водопоглощающих лесных полос по горизонталям склоновых земель, выполаживание оврагов с последующим облесением и залужением склонов и дна оврагов):
агрофитомелиоративных приёмов, включающих технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность (обработка почвы, создание биоинженерных сооружений - лесные защитные насаждения и простейшие гидротехнические сооружения).
-по сохранению и повышению плодородия почв за счёт проведения агротехнических мероприятий:
-по защите почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжёлыми металлами путём рационального применения ядохимикатов, обеспечивающих агротехническую эффективность вносимых удобрений, и создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.






























6.	УТВЕРЖДЁННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИ-АЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОЪЕКТОВ.
К основным мероприятиям по территориальному планированию с. п. Хамидие относятся:
- осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории сельского поселения с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры по видам и составу территориальных зон;
- комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учётом радиусов обслуживания;
- развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения, в том числе и объектов внешнего транспорта;
- создание комплексных общественно-деловых и производственно-коммунальных зон;
- Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры.
В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: расчётный срок – 2035 год и 1-я очередь – 2025 год.
Проектные решения на расчётный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории с. п. Хамидие: проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, - а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки с. п. Хамидие.
Реализация генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой администрации с. п. Хамидие в течение 3-х месяцев со дня утверждения генплана. 
Генеральным планом для строительства предусматриваются объекты местного значения:
1. В области инженерных сетей:
· строительство инженерных сетей по ул. Молодёжная;
· строительство объектов водоотведения.;
·  ремонт и реконструкция сетей водопровода. 
2. В области автомобильных дорог:
· ремонт существующих дорог.
3. Строительство стадиона.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	               

ЧС природного характера. 
Традиционно выделяется несколько классов процессов и явлений способных привести к развитию нежелательных последствий, классифицируемых  как чрезвычайные ситуации. В предыдущих разделах упоминались некоторые из них, связанные с физико-геологическими и геокриологическими процессами и явлениями. 
Более детальная классификация позволяет выделить группы наиболее часто встречающихся процессов и их проявлений: гравитационные (лавины, сели, обвалы и осыпи, оползни); флювиальные (эрозия, наводнение), гидрологические (заболачивание, подтопление); эоловые (дефляция, аккумуляция); суффузионные (суффузия, карстообразование, просадки грунта); тектонические (землетрясения, тектонические сдвиги); техногенные (подпор подземных вод, повышение уровня воды) и метеорологические. 
В контексте настоящего документа наибольший интерес представляют процессы, способные привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объектах капитального строительства местного значения на территории населённого пункта. 
Таким образом, из всей совокупности факторов мы выделаем следующие: 
землетрясения катастрофического характера; 
наводнения катастрофического характера; 
гидрологические процессы, влекущие разрушение зданий и сооружений. 
При освоении территорий под строительство в сейсмоопасных районах, характеризующейся сейсмичностью 8 баллов, необходимо следовать требованиям технических регламентов.
Учитывая слабую инженерно-геологическую изученность территории,  освоению той или иной площадки должны предшествовать изыскания.

ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут считаться транспортные системы: автомобильные дороги, заводы по добыче и переработке нефти и магистральные газопроводы. 
Значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах, в жилом секторе и на промышленных предприятиях.
Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы). Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут).
Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года №717. 
При возникновении ЧС на газопроводе происходит выброс аварийно химически опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.
Тушение пожаров выполняется силами пожарных депо.
Ответственность за проведение предусмотрительных мероприятий ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.
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