АО «Газпром газораспределение Нальчик» предупреждает - будьте осторожны с бытовым газом, выполняйте все требования по безопасной эксплуатации газовых приборов. Во избежание несчастных случаев при эксплуатации газовых приборов специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила и рекомендации.
Если вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде (подвале):
· выйдите сами и выведите людей из зоны утечки газа (не менее 5 м);
· позвоните диспетчеру газовой службы по тел: 04 (с моб. 104);
· сообщите точный адрес, где происходит утечка газа, имя и фамилию;
· не допускайте в зону утечки посторонних людей и автотранспорт;
· дождитесь прибытия бригады АДС.
 
Если у вас на кухне газовая плита:
· не устраняйте самовольно неисправности в плите, отключите газ и вызовите мастера газовой службы;
· при появлении запаха газа закройте все газовые краны, проветрите помещения, не зажигайте огня, не включайте и не выключайте электроприборы, вызовите аварийную бригаду по телефону: 04 (с моб. 104);
· соблюдайте правила зажигания горелок. Во время работы плиты следите за вентиляцией кухни: приоткрывайте форточки, не закрывайте решетки вентиляционных каналов;
· проветривайте духовой шкаф перед зажиганием горелок;
· не оставляйте зажжённые горелки без присмотра. При внезапном потухании пламени немедленно закройте все газовые краны, тщательно проветрите кухню;
· не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста, престарелых людей и лиц в нетрезвом виде;
· не привязывайте к газопроводам веревки, не сушите белье и волосы над пламенем горелок;
· не отапливайте помещение с помощью газовой плиты;
· закрывайте кран стояка перед плитой после каждого пользования газом.
Если вы пользуетесь газовой колонкой:
· помещение, где устанавливается газовая колонка обязательно должно иметь свободный доступ воздуха извне (окно, форточка, дверь с выходом на открытый балкон) и вентиляционную вытяжку у потолка;
· устанавливать или ремонтировать газовую колонку самостоятельно запрещено;
· нельзя использовать газовую колонку с неисправной автоматикой безопасности;
· при неисправности газового оборудования вызовите специалиста газораспределительной организации по месту жительства;
· регулярно проводите техническое обслуживание газового оборудования.
Если вы пользуетесь газовой отопительной печью (ОВП):
· перед розжигом газовой печи обязательно ОТКРОЙТЕ ШИБЕР, а затем дверцу поддувала;
· проветрите не менее 5 минут топку, дымоход и помещение;
· обязательно проверьте тягу в дымоходе. Для этого поднесите полоску бумаги к смотровому отверстию топки или стабилизатора тяги. Если полоска бумаги втягивается в сторону топки - тяга нормальная, если же она отклоняется в обратную от топки сторону – тяги нет. При отсутствии тяги пользоваться печью запрещено. Тяга проверяется до розжига и через 5-7 минут после включения горелки печи;
· если печь исправна и тяга в дымоходе хорошая, зажгите запальник. При горящем запальнике откройте кран основной горелки и зажгите ее;
· если горелка погасла, то немедленно закройте кран, снова проветрите топку в течение 5 минут и повторите все операции по розжигу основной горелки;
· газовая горелка должна гореть во всех отверстиях без копоти, пламя должно быть фиолетово-синего цвета;
· регулярно проверяйте состояние вентиляционных и дымовых каналов: очищайте их от снега, наледи и посторонних предметов;
· почувствовав запах газа, немедленно прекратите пользоваться печью и обратитесь в газовую службу по телефону.
Если ли вы эксплуатируете газовый баллон СУГ:
· своевременно обнаруживайте утечки газа по запаху, по звуку (шипению), по запотеванию или обмерзанию места утечки, обмыливанием мест возможных утечек газа;
· не допускайте эксплуатацию установок с утечкой газа;
· применять огонь для обнаружения утечек газа в баллоне категорически запрещается;
· при появлении запаха газа вызовите аварийную бригаду по телефону: 04 (с моб. 104), закройте вентиль (клапан) баллона, проветрите помещение, не зажигайте огня, вынесите баллон на улицу;
· не храните баллоны в подвалах, коридорах и санузлах;
· не устанавливайте баллоны ближе 0,5 м к газовой плите и 1 м от отопительных приборов (радиаторов отопления или печей).
Уважаемые потребители газа! Будьте бдительны!
Угарный газ не имеет цвета и запаха. Отравление происходит незаметно, и может привести к гибели. Достаточно 0,08% углекислого газа, чтобы человек почувствовал головную боль и удушье. При повышении концентрации до 0,32 % возникает паралич и потеря сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2 % сознание теряется уже после 2-3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты.
Обратитесь в филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» по месту жительства для прохождения инструктажа по безопасному использованию газа в быту.

